**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія. | Управління житлового господарства Житомирської міської ради; Майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014; код за ЄДРПОУ- 34900607; Категорія замовника – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону. |
| 2. | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). | Предмет закупівлі: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку по вул. Східна, 64 в м. Житомирі», CPV Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь |
| 3. | Ідентифікатор закупівлі: | CPV Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь |
| 4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. | Місце надання послуг: вул. Східна, 64 в м. Житомирі будинків у м. ЖитомиріСтрок надання послуг - до 31.12.2023 р.Учасник зобов’язується в присутності представника Замовника здійснити обов’язкове ознайомлення з обсягами робіт безпосередньо на місці їх виконання, за результатами якого надати у складі власної пропозиції акт про відвідування місця виконання робіт у довільній формі з письмовою відміткою представника Замовника.**Якість послуг**Якість послуг повинна відповідати вимогам діючого законодавства України, санітарних норм та правил. Послуги повинні виконуватись за умови дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки. Засоби, які будуть залучені та використовуватись для виконання послуг не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та мають передбачати заходи щодо захисту довкілля.Послуги мають надаватись за наявності дозвільних документів у надавача послуг.Замовник здійснює контроль за якістю надання послуг. За надання послуг неналежної якості Виконавець несе відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.Під час надання послуг необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;  - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.Для надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.**Основні обов’язки Виконавця**Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам та вимогам Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, Правил Дорожнього руху. При виконанні робіт з ліквідації вибоїн асфальтобетонних покриттів гарячою асфальтобетонною сумішшю з їх розбиранням, слід виконувати з обов’язковою прив’язкою до місцевих умов виконання робіт.Ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття необхідно вести, по можливості, без тривалих перерв між окремими операціями технологічного процесу для досягнення задовільних транспортно-експлуатаційних показників дорожнього одягу.Роботи можна виконувати при температурі повітря восени не нижче 10° С, навесні - не нижче 5° С. При використанні асфальторозігрівача роботи з ремонту допускаються при температурі повітря нижче 5° С.При виконанні робіт з ліквідації вибоїн на асфальтобетонному покритті з його розбиранням та видаленням старого матеріалу небхідно дотримуватись послідовності, що складається з наступних технологічних операцій:- встановлення технічних засобів організації дорожнього руху;- визначення зон руйнування покриття, розмічання місць ремонту;- розбирання вибоїн або карт вибоїн;- очищення вибоїн або карт від асфальтобетону, пилу та бруду;- розігрів стінок і дна вибоїни газовим пальником (за необхідності);- укладання, розрівнювання та ущільнення асфальтобетонної суміші.Невеликі вибоїни, які знаходяться поруч одна від однієї,необхідно об’єднати в одну загальну карту. Розбирання покриття в межах розміченої карти виконується на глибину зруйнованого шару покриття, але не менше 2 см по вcій зоні ремонту.Для просушування та кращого з’єднання нового покриття зі старим та формування єдиного монолітного шару асфальтобетону, стик по всьому контуру карти доцільно прогріти газовим пальником. Стінки і дно вибоїни (карти) обробити органічним в’яжучим відповідно до ДСТУ 4044:2019 або бітумною емульсією відповідно до ДСТУ Б В.2.7.-129:213.Укладання гарячої асфальтобетонної суміші слід виконувати, в залежності від глибини вибоїни: при глибині вибоїни до 50 мм в один шар.Ущільнення ремонтної суміші слід виконувати від країв карти до середини, ретельно ущільнюючи місця сполучення ремонтованого та існуючого покриття з допомогою ручної віброплити масою не менше 80 кг за (6-8) проходів по одному сліду.При відхиленні рівності у відремонтованому покритті, Виконавець повинен виправити дефект до прийняття робіт Замовником.Заключні роботи з наступних технологічних операцій:- навантаження відходів в автосамоскид;- зняття технічних засобів організації дорожнього руху, забезпечуючи нормальні умови руху автомобільного транспорту.**Передача та приймання послуг**Виконавець своїми силами та за власні кошти надає Замовнику послуги, що є предметом даного Договору.Після одержання повідомлення Виконавця про готовність до здачі закінчених робіт Замовник зобов’язаний провести перевірку та приймання обсягів виконаних робіт.У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Виконавця, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт. Якщо Виконавець не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому Договором, попередньо повідомивши Виконавця, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Виконавцем.У разі виявлення в процесі прийняття об’єкта недоліків у роботах, усунути які неможливо і наявність яких погіршує показники об’єкта. Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт і вимагати від Виконавця компенсації збитків, або скоротити кінцевий розрахунок на розмір збитків, заподіяних Підрядником.Підписання акта виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами. |
| 4.1. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення. | Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до ринкових консультацій та розрахунку середньої вартості даних робіт (послуг) в м. Житомирі та в Житомирській області за попередні періоди. |
| 4.2. | Очікувана вартість предмета закупівлі. | 229 500,00 грн. з ПДВ. |
| 4.3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі ринкових консультацій та розрахунку середньої вартості даних робіт (послуг) в м. Житомирі та в Житомирській області за попередні періоди. |
| 5. | Процедура закупівлі. | Відкриті торги з особливостями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».  |